重庆西南铝医院

草油路面敷设项目询价书

一、维修项目基本情况

（一）项目内容

重庆西南铝医院院内公路草油敷设、塌陷部位处理、雨污水井修建搭接等，具体见附件3。

（二）本项目日历工期15日。

二、投标人资质要求

1.独立法人，无拖欠民工工资及质量纠纷记录；

2.有建筑施工资质、装饰装修资质、建筑劳务资质之一；

3.不接受联合投标。

三、报价书资料

（一）要求

1.大信封密封盖章，留下联系人姓名及电话；

2.报价书所有资料都需要盖章，需要签名、签署时间的都需要填报完整。

（二）报价书内容

1.投标函（见附件1）；

2.单位营业执照副本复印件1份；

3.银行开户行、账户名及账号；

4.投标人身份证复印件；

5.授权委托书（非法定代表人投标的，见附件2）；

6.格式化报价单**（见附件3）**。

四、报价书提交及开标

（一）项目联系人：郭先生

项目联系电话：023-65808707 13452169669

（二）联系单位：重庆西南铝医院总务科。

（三）提交时间：2022年12月23日14:00时前，过期作废。

（四）开标时间

2022年12月23日15:00时，医院门诊部5楼会议室开标。**投标人须到开标现场。**

（五）评标方式

**最低价中标，无二次报价。**

1. 其它

 （一）**本项目需要全额垫资，竣工结算提交正式发票后30日内支付95%（质保金5%到期后无息支付）**。

（二）施工方承担施工及缺陷责任期内所有安全责任、后果及费用。

（三）投标方务必亲自查看现场，提交标书视为已查勘现场并了解项目要求及标准。

（四）投标方漏算误算，自行承担全部后果。

（五）缴纳投标保证金

各单位投标须在2022年12月22日18:00时前以单位名义缴纳投标保证金5000元，并将缴款收据照片传总务科郭先生处。医院确定中标单位后，该单位投标保证金5000元即刻自动转为履约保证金；未中标单位投标保证金在10个工作日内全额无息退还。中标后中标单位2日内不及时签订合同，或签订合同后3日内不开工履行合同皆视为违约，发包方可直接解除合同或终止合作，履约保证金5000元不予退还。

医院开户行信息：

户 名：重庆西南铝医院

开户行：中国工商银行重庆西彭支行

账 号：3100082209024901630

**（六）重要合同条款**

**1.本项目缺陷责任期2年，期内出现质量问题无条件维修或更换。**

**2.合同约定质保金为结算金额的5%。**

附件1

**投标函**

重庆西南铝医院:

在审阅了所有招标文件并现场查看确认后，我方决定按贵院的规定参与**草油路面敷设项目**投标，保证所提供的全部报价和其它证明文件的真实性、合法性，并愿承担因上述报价和其它证明文件的瑕疵所蒙受的全部经济损失。

本项目投标价格为 元，其中，安全文明施工费为 元；本公司承诺质保期为 2 年。

如果中标，我方将按照招标要求按时规定的任务和工作。

我方同意本投标函在招标报价单规定的开标日期起30日内有效，并对我方具有约束力。

我方承诺不会为达成此项目同招标人进行任何不正当联系，不会在竞争性投标过程中有任何违法违规行为。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

附件2

授权委托书

重庆西南铝医院：

 我公司现委托 作为代理人，代表我公司参加贵公司组织的**草油路面敷设项目**投标。授权范围为：代表我公司签署文件和处理该项目有关的事务。该代理人一切行为均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

代理人无权转换代理权。

特此委托。

代理人姓名： 职务：

身份证号码：

代理人签字（样本）：

 法定代表人（签字）：

 年 月 日

附件3

**重庆西南铝医院**

**草油路面敷设项目施工内容及报价表**

|  |
| --- |
| 说明：1.本项目所有需要敷设草油地面的面积之和约1000m2，草油中石子规格13mm； 2.本项目要求合同签订后15日内（日历天）完成； 3.本项目费用按投标人报价，根据实际施工数量计费（具体以医院、施工方及监理方签字确认数量为准）； 4.本表1-7项不重复计算；5.施工过程中须注意原有管线、井盖等设施的保护，有损坏的须予以更换或修复；6.中标方施工前须对中心供应楼前地面进行勘测，确认各点位标高数据并拟订施工方案报院方同意；7.中心供应楼前各个井盖，在中标方确定草油完成面标高数据后，由**中标方**自行负责调整高度并敷设混凝土；8.草油敷设厚度，公路上齐平路面，约50mm厚；中心供应楼门口按照平均50mm厚计算，高低互抵，最薄处不得低于35mm；须保证坡度均匀不积水；9.本报价表按下表所示计量单位计费，不考虑因场地现状、或方案误差导致多用草油增费；10.**因时间紧，为避免本院道路草油施工影响交通，需要2次施工完成，尽快投用**；11.本报价单由医院进行解释。 |
| 序号 | 工程子项名称 | 工程内容及要求 | 工程量计量单位 | 工程子项含税单价 | 备注 |
| 1 | 原有草油清除 | 1.切割原有损伤、缺口草油路面，保持缺口规整；2.清除原有路面敷设草油及砂砾；3.清运处置建筑垃圾。 | m2 |  元/m2 | 清除部位由医院指定和核准 |
| 2 | 无地下管线塌陷部位的基础处置 | 1.清除塌陷部位草油及混凝土，压实基础，接口部位植筋，塌陷区域φ12螺纹钢按300\*300mm间距单层绑扎，；2.C30商品混凝土浇筑200mm厚，齐平原有路面混凝土高度；3.清运处置建筑垃圾。 | m2 |  元/m2 |  |
| 3 | 有地下管线塌陷部位的基础处置 | 1.清除塌陷部位草油及混凝土，清理地下管线直到能够查勘深度，确保完好情况下压实基础，接口部位植筋，塌陷区域φ12螺纹钢按300\*300mm间距双层绑扎；2.C30商品混凝土浇筑200mm厚，齐平原有路面混凝土高度；3.清运处置建筑垃圾。 | m2 |  元/m2 | 本部位仅限医院西门入口及核磁东面管线部位 |
| 4 | 塌陷部位损伤地下管线的处置 | 1.清除塌陷部位草油及混凝土，地下管线经确认有损伤，根据情况选择更换或修复；2.压实基础，接口部位植筋，塌陷区域φ12螺纹钢按300\*300mm间距双层绑扎；3.C30商品混凝土浇筑200mm厚，齐平原有路面混凝土高度；4.清运处置建筑垃圾。 | m2 |  元/m2 | 1.本部位仅限医院西门入口及核磁东面管线部位；2.采用的更换或修复方案，须征得医院同意，在报价基础上不考虑增加费用 |
| 5 | 雨水沟改道 | 1.开挖修建雨水沟500\*500mm，埋设300mm波纹管接入指定雨水井；2.清运处置建筑垃圾。 | m |  元/m | 公卫科东面入口草油地面，约20m |
| 6 | 雨水井修建 | 1.开挖修建内空600\*600\*500mm雨水井2个；2.20砖混结构，100mm混凝土垫层；3.安装40吨级重型铸铁水篦子；4.清运处置建筑垃圾。 | 个 |  元/个 | 公卫科东面入口草油地面 |
| 7 | 污水井 | 1.在现有污水管处开挖修建内空600\*600\*700mm污水井1个；2.20砖混结构，100mm混凝土垫层；3.污水管接入新建污水井；4.安装50吨级重型铸铁井盖；5.清运处置建筑垃圾。 | 个 |  元/个 | 住院部门厅对面公路上 |
| 8 | 草油敷设 | 1.清理清洁拟敷设草油路面，按国家草油敷设技术标准完成敷设准备工作；2.草油敷设5cm厚，齐平原有草油水平面。 | m2 |  元/m2 |  |

投标单位： 年 月 日

附件4

