项目名称:重庆西南铝医院220kw超静音箱式发电机组项目

询价比价公告

招标人：重庆西南铝医院

时 间：2024年7月3日

重庆西南铝医院现对220KW超静音箱式发电机组项目招标，现公告邀请有意向的潜在投标人参与。

一、询价比价采购内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购数量** | **技术要求** |
| **重庆西南铝医院220kw**  **超静音箱式发电机组采购** | **一套** | **详见发电机组技术参数表** |

二、资金来源及限价

1.采购方自筹资金。

**2.本项目限价：12.3万元**。

三、投标人资格

（一）一般资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力（提供法人营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书）；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（二）必备资格条件

1、投标人营业执照范围应涵盖柴油发电机组销售及安装；

2、投标人如果是柴油发电机机组制造商授权的代理商，应提供柴油发电机组制造商针对本项目的唯一授权；

3、同一项目的货物，制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标，否则均为无效响应。

4、不接受联合体投标。

四、投标文件

1.文件编写：投标人应仔细阅读询价比价文件的所有内容，并按询价比价文件的内容提供投标文件，保证全部资料的真实性，并对询价比价文件做出实质性响应。

（1）递交的投标文件应使用中文，并以人民币标价（含税价标注），用A4纸装订，由法定代表人或授权代表签署并盖章。

（2）投标文件一式2份，正本1份，副本1份并予标明。副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（3）投标文件（包括但不限于）：

投标人按照以下顺序装订文件，文件每页须加盖公章。

①企业营业执照复印件、法人代表身份证复印件或法定代表人授权委托书（见附件2）。

②投标函（见附件1）。

③报价表（参照220KW主用发电机组技术参数表）。

④询价比价文件不得随意插字、涂改或增删，如确实需要手工修改或补充，应由法定代表人或授权代理人在修改或补充之处签字并加盖单位公章。

2.递投标文件的界定：有下列情况之一，视为无效投标文件，取消参选资格。

（1）投标文件未密封或密封袋封口未加盖投标人印鉴；

（2）投标文件逾期送达；

（3）其他违法、违例行为。

3.投标文件按照要求进行密封，并在牛皮纸袋上填写联系人及单位名称。

五、投标文件递交

1.递交截止时间及方式：2024年7月8日12:00前，将密封好的投标文件以邮递方式或现场递交，以送达时间为准，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标方不予受理。

2.投标文件递交地点：重庆西南铝医院门诊楼4层411房间。

3.联系人及电话：医院总务科 何先生，电话：15213481656。

六、开标比选时间、地点

1.时间：2024年7月8日下午3点。

2.地点：重庆西南铝医院门诊楼4楼409。

3.评标方法：同等条件下，最低价中标。

4.投标人是否到开标现场：是，通过电话通知。

七、投标保证金

1、缴纳保证金方式

（1）投标保证金交款形式及要求

①打入项目唯一投标保证金缴纳帐户，账户资料如下：

名称:重庆西南铝医院

纳税人识别号:125000007562427558

注册地址、邮编:重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号 401326

联系电话:023-65808117

开户行:中国工商银行重庆西彭支行

开户账号:3100082209024901630

②投标人从单位基本银行账户在**2024年7月8日12时00分（北京时间）前**直接划付至指定的投标保证金账户，否则投标保证金无效。投标人自行考虑汇入时间风险（如同城汇入、异地汇入、跨行汇入的时间要求）。

（2）**投标保证金的金额：人民币5000元（大写：伍仟元整）。**

2、保证金退还方式

在开标结束后五个工作日内，中标人必须与采购人签订项目合同，同时退还投标保证金；未中标者在合同签定后次月内无息退还。投标保证金通过网上银行转账的方式退还至各投标人缴纳保证金的帐户。如因投标人自身原因，投标保证金未缴入本项目专用账户导致的投标保证金退还延迟，由投标人自行负责。

保证金联系人：何先生；咨询电话：15213481656

3、发生以下情况之一者，保证金不予退还：

（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或询价文件认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人恶意串通的；

（5）成交投标人不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

六、中标通知

1、比选结束后五日内，电话通知中标人，未能中标者不另行通知。

2、中标通知发出10日内签订合同，乙方供货并完成安装时间为15天。

七、流标条款

符合专业条件的投标人或者对询价文件作实质响应的投标人不足三家的作流标处理。流标后，除采购任务取消情形外，采购人有权重新组织采购。

八、无效投标条款

1、提交资料内容模糊不清的

2、报价超过最高限价的

3、未按询价文件要求提供相应资料的

4、所投产品未达到询价文件要求的

5、未能在规定时间内递交投标文件的

6、投标文件未能密封的

7、投标人资格不符合政府采购法规定的其它要求的

8、不符合规定的主要资格要求或特定资格要求

9、投标人未按照询价文件的要求缴纳保证金或投标保证金未及时到账

重庆西南铝医院

联系人： 何先生

电 话：15213481656

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **220KW主用发电机组技术参数表** | | | |
| **项目** | **主要技术参数指标** | **主要参数要求** | **重要指标** |
| **机**  **组** | 机组型号 | 主用220KW | ▲ |
| 额定功率（KW/KVA） | ≥220Kw/275KVA | ▲ |
| 额定电流（A） | ≥396 |  |
| 启动方式 | 24V直流电启动 |  |
| 整机质保 | 贰年及以上 |  |
| 整体外形尺寸限制 | 长≤4.35米，宽≤2.15米，高≤2.45米，参考附件4提交 | ▲ |
| **柴**  **油**  **机** | 生产商 | 玉柴、上柴或潍柴同档次品牌（注：提供柴油机OEM授权）。 | ▲ |
| 功率（KW） | ≥250 |  |
| 额定转速（rpm） | 1500 |  |
| 排放标准 | 非道路国三及以上，并提供满足CMA/CNAS第三方检测机构出具的投标产品非道路移动机械用柴油机排气污染物的检验报告。 | ▲ |
| 燃油及燃油消耗（g/kw.h） | 中国0号轻柴油，≤196 |  |
| **发**  **电**  **机** | 生产商 | 江苏施耐德、上海科浦或同档次纯铜绕组无刷永励（注：提供发电机OEM授权）。 | ▲ |
| 额定电压（V） | 400/230 |  |
| 额定容量（KVA） | ≥275 |  |
| 功率因数 | ≥0.8 |  |
| 励磁方式 | 无刷自励磁 |  |
| 稳态电压调整率 | ≤±3% |  |
| 电压平率波动率 | ≤1% |  |
| 相数 | 3相4线 |  |
| 额定频率 | 50HZ |  |
| 频率波动率 | ≤1% |  |
| 电机效率 | ≥90% |  |
| **控制系统** | 生产商 | 众智、深海同档次品牌（注：提供控制系统OEM授权）。 | ▲ |
| 显示数据： | 三相线电压、发电频率、发电三相电流等 |  |
| 报警、保护功能 | 电池电压过高/低、低油压、发动机高水温、高频、低频、转速、高电压、低电压、过载、短路、电流不平衡、缺相等 |  |
| **静音箱体** | 配置 | 静音箱要求静音效果：一米处达到75分贝以下，七米处达到65分贝以下；喷塑防锈、加装迷宫式（注：提供静音箱工艺及图纸）。 | ▲ |
| **配 套 件** | 储油箱（专用） | 满足机组8小时连续运行需要。 |  |
| 机油（专用） | 满足项目需要。 |  |
| 消声器（一套） | 满足项目需要。 |  |
| 蓄电池及导线 | 满足项目需要。 |  |
| 充电器 | 满足项目需要。 |  |
| 人员培训 | 满足项目需要。 |  |
| 资料（一套） | 配套资料。 |  |
| 运输、搬运和安装到位 | 保证设备完整安全安装到位。 |  |
| **备注** | 本项目为交钥匙工程，含电瓶，含机油，含运输，现场就位，安装调试，不含土建及电缆线。供方完善发电机组相关各项工作，保证交给甲方正常发电和供电。 ▲ | | |

附件1

**投标函**

重庆西南铝医院:

在审阅了所有招标文件并现场查看确认后，我方决定按贵院的规定参与重庆西南铝医院220kw超静音箱式发电机采购项目投标，保证所提供的全部报价和其它证明文件的真实性、合法性，并愿承担因上述报价和其它证明文件的瑕疵所蒙受的全部经济损失。

本项目投标价格为 元，其中，安全文明施工费为 元；本公司承诺质保期为 / 年。

如果中标，我方将按照招标要求按时规定的任务和工作。

我方同意本投标函在招标报价单规定的开标日期起30日内有效，并对我方具有约束力。

我方承诺不会为达成此项目同招标人进行任何不正当联系，不会在投标过程中有任何违法违规行为。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_日

附件2

授权委托书

重庆西南铝医院：

我公司现委托 作为代理人，代表我公司参加贵公司组织的重庆西南铝医院220kw超静音箱式发电机采购项目投标。授权范围为：代表我公司签署文件和处理该项目有关的事务。该代理人一切行为均代表本公司，与本公司的行为具有同等法律效力。本公司将承担该代理人行为的全部法律后果和法律责任。

代理人无权转换代理权。

特此委托。

代理人姓名： 职务：

身份证号码：

代理人签字（样本）：

法定代表人（签字）：

年 月 日

附件3

法人代表身份证明

XXX在XXX公司任XXX职务，为XXX公司的法定代表人。

|  |
| --- |
| 授权代表身份证照片 |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件4

220kw超静音箱式发电机位置参考图

