**重庆西南铝医院服务器询价比价公告**

根据重庆西南铝医院业务需要，我院拟采购一台服务器，欢迎有资格的投标单位参加，具体内容如下。

1. **招标项目内容**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 服务器(限戴尔、新华三) | 1 | 台 |  | 配置参数及服务详见附件一 |
| 安装调试 | 1 | 批 |  |

**二、资金来源**

资金为单位自筹。

**三、投标人资格要求**

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

6、法人参加本次投标，不接受法人授权委托人参加本次投标。

（二）资格审查资料：加盖鲜章的下列资料：有效的《企业法人营业执照》副本复印件，投标人法定代表人身份证明复印件，有效的《税务登记证》、《组织机构代码证》等复印件，对投标单位另外的特定要求以重庆西南铝医院解释为准。

**四、投标有关规定**

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目招标中同时投标。

2、制造商参与投标的，不得再委托代理商参与投标。

## 五、投标、开标有关说明

1、投标地点：重庆西南铝医院信息科（九龙坡区西彭镇西华路15号）

2、投标资质文件、报价文件分别密封存放，以便资质审查，如未分开存放，视为无效投标。

2、投标截止时间：2024年08月22日，下午18：00止。

3、开标时间：由重庆西南铝医院根据工作需要统一安排。

4、开标地点：重庆西南铝医院。

5、投标单位资质审核成功后，投标人将投标报价文件密封并加盖鲜章后交重庆西南铝医院。

6、中标单位由重庆西南铝电话告之后，签定有效合同、缴纳应付费用并完成相关事宜。

**六、评标方法**

投标单位投标文件由重庆西南铝医院招投标评委现场开启，以最低价中标，投标单位无需到现场竞标。

**七、保证金**

无

**六、联系方式**

采购单位：重庆西南铝医院，联系人：王先生，电 话： 023-68823616

**七、监督电话**

监督电话:023-65808299，钟先生。

地 址：重庆市九龙坡区西彭镇西华路15号

**八、其他**

未尽之处，最终解释权归重庆西南铝医院所有。

附件一：

品牌：戴尔、新华三

1. 规格： 2U机架式服务器，含原厂动态滑轨和理线架；

2. 芯片组： Intel C621A芯片组；

3. 处理器： 配置≥2个Intel至强三代银牌或金牌处理器 主频≥2.1GHz ≥24核；

4. 内存：配置≥128GB TruDDR4 DDR4 3200MHz；

5. 硬盘：配置≥3块2400G 10K 12Gbps热插拔SAS硬盘；

6. GPU卡：配置NVIDIA Tesla T4 16GB/GDDR6/256bit/深度学习计算加速显卡；支持多达4个双宽GPU卡或14个单宽GPU卡；

7. 阵列卡、HBA： 配置LSI 9560 SAS Raid阵列卡，支持RAID0/1/10/5/6/50/60；配置4GB缓存，支持缓存数据保护，且后备保护时间不受限制。双端口SAS HBA卡；

8. 网卡：≥4个以太网控制器（含模块），1个专用的管理端口；

9. 电源：实配2个电源输出功率≥1200W 80+铂金电源，1+1热插拔冗余电源。支持240V高压直流；

10. 冷却系统：配置6个冗余热插拔系统风扇；

11. 操作系统：预装Ubuntu 20.04.1，并安装配置调试CUDA 12.4；

12. 管理： 可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程的开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作.

13. 安全性：支持机箱入侵侦测，在外部打开机箱时提供报警功能，TCM/TPM安全模块，可选配置PCIe防护模块，选配提供防火墙、IPS、防病毒和QoS等防护功能；安全启动，自动BIOS恢复，快速恢复，系统一键锁定，安全的缺省密码，配置和固件漂移检测，持久日志保存；

14. 产品认证：中国环境标志产品认证证书、节能证书、3C认证证书；

15. 厂商资质：制造厂商服务体系通过国家信息安全服务资质证书；

16. 中标供应商须安排1名专业工程师在现场配合软件厂商完成系统安装、调试、测试等技术工作至软件正式上线使用。工程师须具备本项目系统所涉及的操作系统、数据库等软件环境的维护操作技能；

18.提供自购买之日起原厂6年7x24x4保修服务，硬盘不返还服务，同时提供原厂首次硬件基本安装服务。为保证设备可靠性和原厂性，设备生产日期应在合同签订日期之后。整机及其配件在官方网站上面都能查询保修信息。

19.质保期内一般操作应用中的问题，15分钟响应，响应方式通过电话、传真、QQ交流、网上远程等服务方式即时解决;对无法通过电话指导等方式解决的系统问题，根据问题和故障的种类及情况，安排相应的专业技术工程师到现场排除故障、解决问题。需技术人员上门服务时，期间为7\*24小时，上门时间为4小时; 如12小时不能恢复，须提供设备相同性能的备机服务，保证业务正常运行；

附件二、投标承诺书

**投标承诺书**

重庆西南铝医院：

我方已仔细研究 邀标文书的全部内容,经自行踏勘现场和研究竞标文件的内容、工程建设标准,并通过你方下属项目部等相关部门,充分了解了该工程的实际施工组织情况及参建各方的情况。我方完全理解招标文书的意思并全部接受其中的所有条件,愿意按招标文件要求,并按贵方要求组织提供材料。

2、一旦我方中标,我方保证在招标文书规定的时间内完成投标文件的全部要求

(1)我方承诺在收到中标通知后,在规定的期限内与你方签订合同

(2)我方承诺在合同约定的期限内保质保量组织供应材料并施

3.我方在此声明,所递交的投标文件及有关资料內容完整、真实和准确

XXX公司

年 月 日

## 附件三、法人代表授权委托书

**法人代表授权委托书**

重庆西南铝医院：

我方特授权\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (身份证号码)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为我公司全权代表,以我公司名义全权办理与医院有关的一切事宜,我公司对被授权人签署的所有文件和提供的相关资料承担全部责任。

法定代表人

被授权人签字:

XXX公司

年 月 日

## 附件四、商务承诺（包括但不限于）：

1、质保期；

2、售后服务能力情况；

3、履约能力证明文件；

4、售后服务承诺（格式自定）。